**換気のポイント**

サーキュレーターを使い換気を行う。

対角線上の窓やドアを開け、吸気口と排気口を作る。

サーキュレーターは排気口から外に向けて設置する。

複数台設置する場合は、吸気口から室内に向けて設置し、あとは入ってくる空気の流れの途中に置く。

吸気口

排気口

**不快指数**

0.81×温度＋0.01×湿度×（0.99×温度－14.3）＋46.3

 ～55　　寒い

55～60　　肌寒い

60～65　　何も感じない

65～70　　快い

70～75　　暑くない

75～80　　やや暑い

80～85　　暑くて汗が出る

85～　　　暑くてたまらない

70以上で　　一部の人

　　75以上で　　半数以上

　　80以上で　　全員が不快と感じると言われている（人種差あり）